**Rapport de la séance du 19/11/2021 :**

On a enfin réussit à faire marcher la caméra branchée à la carte.

Une image contenant portable, intérieur, équipement électronique, ouvrir

Description générée automatiquementPour cela nous avons suivi le tutoriel suivant : computeur vision application <https://www.st.com/en/embedded-software/fp-ai-vision1.html>.

Nous avons mis le fichier .bin sur la carte. Nous avons ensuite appuyé sur reset et branché la caméra.

En se connectant depuis l’application caméra de l’ordinateur on arrive à avoir l’image de la caméra de ST.

Nous avons pris quelques photo des différentes flèches fournies par ST.

Une image contenant texte, intérieur, signe, main

Description générée automatiquement

Ensuite nous avons regardé le programme que nous devrons modifier pour entraîner notre réseau de neurones.